Pie = Alto x Ancho / 144

Pie de ventana P65 350

Pie de ventana tradicional 325

Ventana <14 = 14

|  |  |
| --- | --- |
| **P65** | **2 vias** |
| **Alto** | **Ancho** |
| **#** | **#** |
| **Riel y Cabezal** | 1 3/8 |
| **Ruleta** | 1 1/8 / 2 |
| **Lateral** | 1/8 |
| **Jamba** | 2 1/8 |
| **Cristal Ancho** | (Ancho -6 ½) / 2 |
| **Cristal Alto** | **Alto 5** |

|  |  |
| --- | --- |
| **P65** | **3 vias** |
| **Alto** | **Ancho** |
| **#** | **#** |
| **Riel y Cabezal** | 1 3/8 |
| **Ruleta** | + 3/8 / 3 |
| **Lateral** | 1/8 |
| **Jamba** | 2 1/8 |
| **Cristal Ancho** | (Ancho - 7 3/8) / 3 |
| **Cristal Alto** | **Alto 5** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tradicional** | **2 vias** |
| **Alto** | **Ancho** |
| **#** | **#** |
| **Riel y Cabezal** | -1/8 ancho |
| **Ruleta** | ½ / 2 ancho |
| **Lateral** | -1/2 alto |
| **Jamba** | -1 alto |
| **Cristal Ancho** | (ancho-4) / 2 |
| **Cristal Alto** | **-4 alto** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tradicional** | **3 vias** |
| **Alto** | **Ancho** |
| **#** | **#** |
| **Riel y Cabezal** | -1/8 |
| **Ruleta** | ancho/3 |
| **Lateral** | -1/2 |
| **Jamba** | -1 |
| **Cristal Ancho** | (ancho-6) / 3 |
| **Cristal Alto** | **-4** |